**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**  
1.1. К обслуживанию сушильно-стерилизационных шкафов допускаются лица:  
– не моложе 18 лет;  
– прошедшие предварительный медицинский осмотр;  
– имеющие I группу по электробезопасности;  
– прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.  
К самостоятельному обслуживанию сушильно-стерилизационных шкафов работник допускается после стажировки в течение 8-12 смен и проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работы.  
Повторный инструктаж работники, обслуживающие сушильно-стерилизационные шкафы проходят 1 раз в 3 месяца.  
1.2. При работе в стерилизационных отделениях на работника могут действовать следующие вредные и опасные факторы:  
– повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;  
– повышенная температура воздуха рабочей зоны;  
– повышенная влажность воздуха;  
– повышенное значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.  
1.3. О любом несчастном случае на рабочем месте работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**  
2.1. Перед началом работы надеть санитарную одежду, волосы убрать под головной убор. Не допускается закалывать иголками санитарную одежду, держать в карманах одежды бьющиеся и острые предметы. Не разрешается работать без обуви.  
2.2. Проверить наличие и исправность защитного заземления, исправность электроконтактного термометра. Сушильно-стерилизационные шкафы должны быть подключены к электрической сети через автоматический выключатель.  
2.3. Обо всех замеченных нарушениях требований охраны труда на рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**  
3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена. Быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других работников.  
3.2. Следить за исправностью электропроводки и заземления. В случае неисправности (повреждения) изоляции или заземления следует немедленно сообщить непосредственному руководителю.  
3.3. Закладывать в шкаф обрабатываемые предметы и вынимать их только при отключе¬нии шкафа от электросети.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ**  
4.1. При возникновении аварийной обстановки – отключить оборудование, оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями.  
4.2. В случае боя термометров рассыпанную ртуть следует собрать медной лопаточкой, обработанной в азотной кислоте. Для устранения испарения ртути хранить ее нужно под слоем воды в сосуде с притертой пробкой и в дальнейшем сдавать в установленном порядке.  
4.3. При пожаре или возгорании немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону – 01, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить о пожаре непосредственному руководителю.  
4.4. Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном остром заболевании оказать первую помощь, следуя указаниям «[Инструкции по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях](http://agitprosvet.ru/instruktciya-po-okazaniiu-pervoi-dovrachebnoi-pomoshchi-postradavshim-pri-neschastnyh-sluchayah/)» (И 01-2014), при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону – 03.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**  
5.1. Отключить сушильно-стерилизационный шкаф от сети.  
5.2. Выполнить санитарную обработку наружных поверхностей шкафа путем протирания тампоном, смоченным 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства «Лотос» или тампоном, смоченным 1% раствором хлорамина.  
5.3. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках сообщить непосредственному руководителю.