**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**  
1.1. К работе в качестве полировщика допускаются лица:  
– не моложе 18 лет;  
– прошедшие предварительный медицинский осмотр;  
– прошедшие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте.  
1.2. К самостоятельной работе полировщик допускается после стажировки на рабочем месте в течение 4-8 смен и проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работы.  
1.3. Повторный инструктаж полировщик проходит 1 раз в 6 месяцев.  
1.4. На полировщика могут действовать следующие вредные и опасные производственные факторы:  
– подвижные части производственного оборудования;  
– повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;  
– повышенная температура поверхностей оборудования материалов;  
– повышенный уровень вибрации;  
– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;  
– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;  
– перенапряжение органов зрения.  
1.5. Полировщик обеспечивается санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Нормами, утвержденными руководителем учреждения. Полировщику выдаются:  
– комбинезон х/б или халат х/б;  
– рукавицы комбинированные;  
– очки защитные;  
– респиратор.  
1.6. Полировщик обязан:  
– выполнять правила внутреннего трудового распорядка;  
– соблюдать правила личной гигиены;  
– выполнять требования настоящей инструкции по охране труда и других инструкций, знание которых обязательно в соответствии с должностными обязанностями;  
– соблюдать противопожарный режим учреждения.  
1.7. О любом несчастном случае полировщик должен сообщить своему непосредственному руководителю.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**  
2.1. Надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов халата (костюма). Подготовить необходимые для выполнения предстоящей работы средства индивидуальной защиты и инструмент, проверить их исправность.  
2.2. Осмотреть рабочее место, убрать все лишнее. Проверить состояние пола – вытереть, если он скользкий или мокрый.  
2.3. Проверить наличие защитного заземления на оборудовании, исправность защитных ограждений и приспособлений (экранов, щитков и т.д.).  
2.4. Проверить эффективность работы местного отсоса и общей вентиляции.  
2.5. Проверить достаточность освещенности рабочей зоны.  
2.6. Обо всех замеченных нарушениях требований охраны труда на рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**  
3.1. Во время работы не отвлекаться самому и не отвлекать других посторонними занятиями.  
3.2. При эксплуатации оборудования выполнять требования, изложенные в инструкциях по их эксплуатации.  
3.3. При полировке материалов использовать защитный прозрачный экран или защитные очки, надевать респиратор.  
3.4. Полировщику запрещается:  
– работать на столе с неисправным местным отсосом;  
– демонтировать защитные ограждения с оборудования;  
– заниматься ремонтом оборудования.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ**  
4.1. При возникновении аварийной обстановки – отключить работающее оборудование, оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями.  
4.2. При пожаре или возгорании немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону – 01, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить о пожаре непосредственному руководителю.  
4.3. Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном остром заболевании оказать первую помощь, следуя указаниям «[Инструкции по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях](http://agitprosvet.ru/instruktciya-po-okazaniiu-pervoi-dovrachebnoi-pomoshchi-postradavshim-pri-neschastnyh-sluchayah/)» (И 01-2014), при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону – 03.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**  
5.1. Отключить оборудование.  
5.2. Привести в порядок рабочее место.  
5.3. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках сообщить непосредственному руководителю.