**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**  
1.1. К работе в качестве уборщика производственных и служебных помещений допускаются лица:  
­ прошедшие предварительный медицинский осмотр;  
­ прошедшие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте.  
1.2. К самостоятельной работе уборщик допускается после стажировки в течение 2-6 смен и проверки знаний безопасных методов и приемов работы.  
1.3. Повторный инструктаж уборщик проходит 1 раз в 6 месяцев.  
1.4. На уборщика могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:  
­ движущиеся машины и механизмы;  
­ подвижные части технологического оборудования;  
­ повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;  
­ повышенная температура поверхностей водогрейного оборудования, воды;  
­ повышенная подвижность воздуха;  
­ повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;  
­ острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений;  
­ химические факторы;  
­ физические перегрузки.  
1.5. Уборщик обеспечивается санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Нормами, утвержденными руководителем учреждения. Уборщику выдаются:  
– халат х/б;  
– рукавицы резиновые;  
– рукавицы комбинированные.  
1.6. Уборщик обязан:  
­ выполнять правила внутреннего трудового распорядка;  
­ соблюдать правила личной гигиены;  
­ выполнять требования настоящей инструкции по охране труда и других инструкций, знание которых обязательно в соответствии с должностными обязанностями;  
­ соблюдать противопожарный режим учреждения.  
1.7. О любом несчастном случае уборщик должен сообщить своему непосредственному руководителю.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Застегнуть одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.  
Не разрешается: закалывать одежду булавками, иголками; держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.  
2.2. Для безопасного проведения уборочных работ проверить внешним осмотром:  
­ достаточность освещенности мест уборки;  
­ состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них неогражденных проемов, открытых люков и т.п. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, лакокрасочных материалов, осколков стекла и т.п.) немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности;  
­ устойчивость штабелей товаров и тары;  
­ наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагреваемых поверхностей оборудования;  
­ исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.  
2.3. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих предметов.  
2.4. Перед включением водонагревателей и кипятильников убедиться в их исправности.  
2.5. Перед применением уборочных машин проверить:  
­ отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки;  
­ соответствие величин напряжения сети и электроприбора;  
­ затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей;  
­ отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.  
2.6. Обо всех обнаруженных недостатках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**  
3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем и по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда.  
3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.  
3.3. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории поликлиники, пользоваться только установленными проходами.  
3.4. Применять исправное уборочное оборудование, инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.  
3.5. При транспортировке мусора и отходов вручную не превышать нормы переноса тяжестей (10 кг для женщин).  
3.6. Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.  
3.7. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок.  
3.8. Производить дезинфекцию бачков для отходов, туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках.  
3.9. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.  
3.10. Наполняя ведро, сначала заливать холодную, а затем горячую воду.  
3.11. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.  
3.12. Мытье полов производить ветошью с применением швабры; выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы вытирать насухо.  
3.13. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций отключать электрические устройства.  
3.14. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол; работы вести стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках работать с передвижных столиков-подмостей или лестниц-стремянок, имеющих площадку с ограждением.  
3.15. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц-стремянок, испытанных в установленном порядке, при надетом предохранительном поясе со страховочным канатом, свободный конец которого должен быть закреплен за прочную конструкцию внутри помещения. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.  
3.16. При работе с лесов, подмостей, приставных лестниц, лестниц-стремянок соблюдать требования безопасности, изложенные в «[Инструкции по охране труда при выполнении работ с лесов, подмостей, приставных лестниц и лестниц-стремянок](http://agitprosvet.ru/instruktciya-po-ohrane-truda-pri-rabote-s-lesov-podmostei-pristavnyh-lestneytc-i-lestneytc-stremyanok/)» (И 016-2014).  
3.17. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханического оборудования, производить после полной остановки движущихся частей.  
3.18. Во время работы с использованием уборочных машин соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать машины только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации.  
3.19. Присоединение электроприборов (пылесоса, полотера и т.п.) к сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и др.).  
3.20. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы при:  
­ перерывах в работе или в подаче электроэнергии;  
­ снятии с пылесоса пылевого сборника;  
­ извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток полотерной и поломоечной машин;  
­ заполнении водой бака поломоечной машины.  
3.21. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.  
3.22. Поверхность столов следует предварительно обработать ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.  
3.23. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, бытовую технику, медицинское оборудование и другие электроприборы следует, отключив их от электрической сети (вынув вилку из розетки). При невозможности отключить электрооборудование от электросети – протирать его только сухой ветошью, предварительно убедившись в отсутствии неизолированных токопроводящих участков. Розетки и выключатели, также, протирать только сухой ветошью.  
Запрещается протирать электрооборудование (а также провода, розетки, выключатели), подключенное к питающей сети мокрой или влажной ветошью (губками), а также прикасаться к нему мокрыми (влажными) руками или перчатками.  
3.24. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:  
­ применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;  
­ не превышать установленные концентрацию и температуру (выше 50°С) моющих растворов;  
­ не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки;  
­ во время приготовления холодного раствора хлорной извести пользоваться респиратором и защитными очками;  
­ не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить исходный раствор хлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой (пробкой) в специально выделенном месте.  
3.25. При уборке помещений не допускается:  
­ сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.;  
­ производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;  
­ класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;  
­ прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;  
­ производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;  
­ пользоваться неисправными вентилями и кранами;  
­ применять для уборки воду с температурой выше 50°С, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);  
­ мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;  
­ мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника;  
­ мыть и протирать окна с внешней стороны, кроме помещений, находящихся на первом этаже здания.  
3.26. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и электроприборы, а также не пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:  
­ повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);  
­ нечеткая работа выключателя;  
­ появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;  
­ поломка или появление трещин корпуса.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**  
4.1. В случае возникновения аварийной обстановки – оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями.  
4.2. При пожаре или возгорании немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону – 01, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить о пожаре непосредственному руководителю.  
4.3. Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном остром заболевании оказать первую (доврачебную) помощь, следуя указаниям «[Инструкции по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях](http://agitprosvet.ru/instruktciya-po-okazaniiu-pervoi-dovrachebnoi-pomoshchi-postradavshim-pri-neschastnyh-sluchayah/)» (И 01-2014), при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону – 03.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**  
5.1. Отключить от электросети, очистить от пыли и грязи уборочное оборудование и переместить его в места хранения.  
5.2. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушить и убрать на место.  
5.3. Собрать и вынести в установленное место мусор. Загрязненные ветошь, песок, опилки после уборки едких химических веществ и смазочных масел удалить из помещения в специально отведенное место.  
5.4. Обо всех обнаруженных во время работы неполадках и недостатках сообщить непосредственному руководителю.