**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

1.1. К работе в качестве укладчика-упаковщика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие подготовку в специализированных учебных заведениях, имеющие удостоверение и квалификационную группу I по электробезопасности, прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

* вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;
* первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. К самостоятельной работе укладчик-упаковщик допускается после стажировки на рабочем месте, в течение 4-8 рабочих смен и проверки знаний безопасных методов и приемов работы.  
1.3. Повторный инструктаж укладчик-упаковщик проходит 1 раз в 6 месяцев.  
1.4. На укладчика-упаковщика могут действовать следующие вредные и опасные производственные факторы:

* движущиеся механизмы и режущие инструменты;
* загромождение рабочих мест и проходов;
* недостаточная освещенность в темное время суток;
* скользкая поверхность пола из-за разлитых жидкостей;
* повышенная температура поверхностей оборудования материалов;
* повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.5. Укладчик-упаковщик обязан:

* выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
* соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте спецодежду;
* выполнять требования настоящей инструкции по охране труда и других инструкций, знание которых обязательно в соответствии с должностными обязанностями;
* соблюдать противопожарный режим организации.

1.6. Укладчик-упаковщик обеспечивается специальной одеждой, обувью и прочими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Нормами, утвержденными директором Общества.  
1.7. Укладчик-упаковщик извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Надеть и застегнуть на все пуговицы спецодежду.  
2.2. Подготовить необходимый инструмент и материалы.  
2.3. Обеспечить достаточное свободное пространство на рабочем месте, чтобы избежать падений во время работы. Проверить состояние пола – вытереть, если он скользкий или мокрый.  
2.4. Проверить наличие защитного заземления на оборудовании, исправность защитных ограждений и приспособлений (экранов, щитков и т.д.).  
2.5. Проверить достаточность освещенности рабочей зоны.  
2.6. Обо всех замеченных нарушениях требований охраны труда на рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Во время работы не отвлекаться самому и не отвлекать других посторонними занятиями.  
3.2. При работе на термоформовочном оборудовании СТА500М укладчику-упаковщику запрещается:

* включать оборудование без предварительного осмотра;
* удалять мусор из матрицы вручную без предварительного стравливания воздуха из пневмосистемы;
* выполнение любых действий в зонах повышенной температуры, а при автоматической работе также и в зонах движения механизмов оборудования;
* сращивать концы рулонов пленки;
* производить резку материала, не предусмотренного техпроцессом;
* прикасаться к оборудованию, кроме пульта управления и автоматического выключателя, если оборудование находится в режиме ожидания (на индикаторе лицевой панели светится одно из аварийных состояний);
* эксплуатировать оборудование при демонтированных глушителях пневмосистемы;
* эксплуатировать оборудование при демонтированных защитных щитках станины. Запрещается блокировка датчиков дверей.

3.3. При возникновении неисправности оборудования, сообщить своему непосредственному руководителю. Не приступать к работе до устранения выявленных неисправностей.  
3.4. Укладчику-упаковщику запрещается выполнять работы по наладке, ремонту и техническому обслуживанию термоформовочного оборудования за исключением следующих работ:

* удаление крошек пленки с поверхности оборудования;
* слив конденсата из фильтра и фильтра-регулятора;
* смазка оборудования;
* удаление грязи и излишков смазки с поверхности оборудования.

3.5. В течение всего рабочего дня укладчик-упаковщик должен соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождать его посторонними предметами.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При возникновении аварийной обстановки – отключить работающее оборудование, оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями.  
4.2. При поражении электрическим током следует отключить главный выключатель и освободить пораженного. Нажатие кнопки аварийной остановки не приводит к обесточиванию оборудования и блока управления. В случае недоступности главного выключателя оборудования следует выключить групповой выключатель (рубильник) подачи электроэнергии в помещение.  
4.3. При пневмомеханическом зажатии частей тела необходимо сбросить воздух из пневмосистемы, освободить зажатую часть тела и обесточить блок управления. В случае недоступности распределителя аварийного сброса воздуха следует перевести оборудование в режим наладки и соответствующей клавишей пульта управления превести пневмопривод в противоположное положение.  
В случае зажатия пневмоприводом при рабочем ходе (из исходного положения) возможно освобождение после нажатия кнопки аварийной остановки.  
4.4. При попадании влаги внутрь блока управления или внутрь плит нагрева узла нагрева и узла вырубки необходимо немедленно обесточить оборудование главным выключателем. Выдуть влагу пневматическим пистолетом, произвести естественную сушку в течение не менее суток.  
4.5. При нарушении целостности пневмосистемы следует сбросить воздух их пневмосистемы.  
4.6. Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном остром заболевании оказать первую помощь, следуя указаниям «Инструкции по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях» (И 01-2014), при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону – 03.  
4.7. При пожаре или возгорании немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону – 01, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить о пожаре непосредственному руководителю.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Отключить оборудование.  
5.2. Привести в порядок рабочее место.  
5.3. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках сообщить непосредственному руководителю.