**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

1.1. К работе по специальности электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования (далее – медтехник) допускаются лица:

– не моложе 18 лет;

– прошедшие предварительный медицинский осмотр;

– обученные по соответствующей программе и имеющие удостоверение;

– прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. К самостоятельной работе медтехник допускается после стажировки в течение 8-10 смен, проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работы Повторный инструктаж медтехник проходит 1 раз в 6 месяцев.

1.3. В течение первых 6 месяцев работы, медтехник должен пройти обучение и проверку знаний по электробезопасности с присвоением III квалификационной группы (в электроустановках до 1000 В).

1.4. На медтехника могут действовать следующие опасные и вредные факторы: электрический ток, влияние электрического и магнитного полей, движущиеся машины и механизмы, недостаточная освещенность, острые кромки рабочих поверхностей.

1.5. Медтехник обеспечивается специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Нормами, утвержденными руководителем организации.

1.6. Медтехник обязан:

– выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

– соблюдать правила личной гигиены;

– выполнять требования настоящей инструкции по охране труда;

– выполнять требования инструкций по эксплуатации медицинского оборудования и других инструкций, знание которых обязательно в соответствии с должностными обязанностями;

– соблюдать противопожарный режим учреждения.

1.7. О любом несчастном случае медтехник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Медтехник по ремонту и обслуживанию радиоаппаратуры обязан привести в порядок спецодежду, застегнуть манжеты, чтобы не было развивающихся концов.

2.2. Необходимо осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать мешающие работе предметы, проверить исправность рабочего инструмента:

– рукоятки кусачек, плоскогубцев и т.д. не должны иметь повреждений защитной изоляции;

– средства защиты (диэлектрические перчатки, коврики, галоши и т.д.) должны быть сухими и чистыми, без видимых механических повреждений.

Убедиться в том, что срок очередного испытания инструмента и средств индивидуальной защиты не истек.

2.3. Расположить инструмент и приспособления в удобном и безопасном для пользования месте.

2.4. Проверить исправность контрольно-измерительных приборов.  
2.5. До начала работ выполнить организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

2.6. Принять меры, исключающие возможность подачи напряжения к месту работы.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Работать можно только исправным инструментом и применять его по прямому назначению. Рукоятки инструмента должны иметь защитную изоляцию.

3.2. При подготовке медицинского оборудования к ремонту, в обязательном порядке отключить его от питающей электросети.

3.3. Убедиться, что напряжение отсутствует, используя специальные приборы: вольтметр, указатель напряжения.

3.4. При использовании электропаяльника следить, чтобы он был плотно закреплен на фиксированной подставке.

3.5. Перед пуском ремонтируемого оборудования, осмотреть его, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем включении.

3.6. При работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами соблюдать требования «Инструкции по охране труда при работе с ручным электрифицированным инструментом».

3.7. При работе на лесах подмостях, приставных лестницах или лестницах-стремянках руководствоваться требованиями «Инструкции по охране труда при выполнении работ с лесов, подмостей, приставных лестниц и лестниц-стремянок».

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При возникновении аварийной обстановки – отключить оборудование, оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями.

4.2. При пожаре или возгорании немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону – 01, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить о пожаре непосредственному руководителю.

4.3. Пострадавшим при поражении электрическим током, травмировании, отравлении, внезапном остром заболевании оказать первую помощь, следуя указаниям «Инструкции по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях», при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону – 03.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Привести в порядок рабочее место. Убрать инструмент и приспособления, в отведенные для этого места.

5.2. Сделать запись в оперативном журнале о техническом состоянии электрооборудования на закрепленном участке.

5.3. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках сообщить непосредственному руководителю.